# Absturzgitter ASG.P, belastbar bis 200 kg

**Absturzgitter** gemäß DGUV Regel 103-007, rechteckig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), universell einsetzbar und nachrüstbar unterhalb von Schachtabdeckungen.

**Absturzgitter** gefertigt aus Winkelprofil, belastbar bis 200 kg, mit Scharnieren und Gasdruckfeder zum leichten Öffnen und Schließen.

**Auflager** aus Winkelprofil vorgerichtet zum Andübeln im Schachtinneren, unterhalb der Schachtabdeckung.

Das Absturzgitter wird unter der Schachtabdeckung und über bzw. neben dem Steigsystem montiert.

Absturzgitter und Auflager unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschließlich entsprechendem Befestigungsmaterial.

**Optional:**

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

➤ Ausführung zum Ausheben für runde Schächte

➤ Vom Standard abweichende Baugrößen