# Einsteighilfe aufklappbar, EH K

**Einsteighilfe** aufklappbar, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L),   
passend für 300 mm, 400 mm oder 500 mm breite Sicherheitssteigleitern.

Gemäß DIN 3620 ausgeführt.

**Hinweis:** Bei dieser Ausführung wird der aus der DIN 19572 geforderte Überstand   
der Einsteighilfe von 1,1 m nicht erreicht.

Schachtweite = mm [bei runden Schachteinstiegen nur für 300 mm breite   
Sicherheitssteigleitern möglich].

Einsteighilfe vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

**Optional:**

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)