# Schachtabdeckung SD11, für flächenbündigen Einbau, Leichtbauweise

**Schachtabdeckung,** abhebbare Ausführung, für flächenbündigen Einbau, regensicher, rechteckig, belastbar bis 500 kg/m², aus Edelstahl 1.4307 (AISI 304 L).

**Deckel** aus Edelstahl-Tränenblech, mit zusätzlicher Aussteifung an der Deckelunterseite, nach statischen Erfordernissen, zertifizierte Rutschhemmung, Griffigkeitsbeiwert USRV 54, mit verschleißarmer Dichtung an der Deckelunterseite, mit Sechskantschrauben verschließbar.

**Rahmen** aus U-Profil, vorgesehen für den Einbau in einen bauseitigen Falz. Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Inklusive Bedienungsschlüssel.

**Optionen:**

➤ Edelstahl Werkstoff 1.4404 (AISI 316 L)

➤ Scharnieren und Edelstahl-Gasdruckfeder mit integrierter, nur von Hand zu lösender Aufhaltevorrichtung

➤ Zum Einbau in einen Schachthals

➤ Befestigungsmaterial und Moosgummidichtung

➤ Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel auf/zu)

➤ Absturzsicherung durch Schachtbarriere

➤ Absturzsicherung durch Absturzgitter

➤ Mehrteilige Ausführung