# Mannloch TT8a, rund, verschraubt

## Wartungsöffnung speziell für die Trinkwasserversorgung, druckbeständig bis 5 m Wassersäule.

**Mannloch,** druckbeständig bis 5 m Wassersäule, einbaufertig, rund, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307   
(AISI 304 L), mit zwischengelegter Dichtung entsprechend dem Einsatzbereich. Beidseitig überschalbar.

**Blinddeckel** als Verschluss, mit zwei Handgriffen zum Abheben, durch Schraubverbindungen mit der Zarge verbunden.

**Zarge,** ausgeführt als F-Stück mit mittig aufgeschweißtem Mauerflansch, vorgerichtet zum Einbetonieren.   
An der Zarge sind Transportösen angebracht.

Blinddeckel und Zarge unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

**Optional:**

➤ Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

➤ mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser: 150 mm, mit und ohne Scheibenwischer

➤ Besandung der betonberührten Zargenteile

➤ stabile, wartungsfreie Scharniere, an der Zarge angeschraubt (im Auftragsfall ist die Anschlagart anzugeben), beidseitig überschalbar

## Einsatzbereich:

➤ Trinkwasserbereich (Dichtung mit KTW-Zulassung)

➤ Abwasserbereich (Dichtung SBR)

➤ Biogasanlage (Dichtung EPDM E628 70 ± 5 Shore)